­ Załącznik Nr 1 do

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

***Dot. zamówienia pn.: Zakup i dostawa fabrycznie nowej przyczepy do przewozu wody pitnej o pojemości 8 000 litrów dla Gminy Lelkowo w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.P.** | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE** | | | **Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych, a w wypadku oferowanych wyższych parametrów dokonać ich opisu)** |
| **PARAMETRY TECHNICZNE FABRYCZNIE NOWEGO *WOZU ASENIZACYJNEGO*** | | | |
| **1.** | **Rok produkcji** | min. | 2024/2025 |  |
| **2.** | **ZBIORNIK** | | | |
| Pojemność | 8 000 L | x |  |
| Zbiornik obustronnie ocynkowany | x | x |  |
| Pasywacja zbiornika chroniąca ocynk | x | x |  |
| Powłoka cynkowa z atestem na przewóz wody pitne | x | x |  |
| Dyszel ocynkowany | x | x |  |
| **3.** | **KONSTRUKCJA** | | | |
| Samonośna | x | x |  |
| Wymienny zaczep | x | x |  |
| **4.** | **ZESTAW KOŁOWY** | | | |
| Jednoosiowy- dwa koła | x | x |  |
| Ogumienie | x | Max. 400 Rx22,5 |  |
| **5**. | **UKŁAD HAMULCOWY**, jednoobwodowy układ pneumatyczny z regulacją siły hamowania | x | x |  |
| Hamulec ręczny postojowy | x | x |  |
| **6.** | **KRÓĆCE** | | | |
| Króciec zalewowy z przyłączem strażackim W52 na szczycie zbiornika | x | x |  |
| Górny właz ø500mm zalewowy. | x | x |  |
| **7.** | **INSTALACJA ELEKTRYCZNA I OŚWIETLENIOWA** | | | |
| Instalacja elektryczna 12V ze złączem | x | 12V |  |
| Świadectwo homologacji – umożliwiające rejestrację oraz poruszanie się po drogach publicznych z prędkością 25km/h dla przyczepy od poj. | x | x |  |
| Instalacja oświetleniowa wymagana przez przepisy ruchu drogowego. | x | x |  |
| **8.** | **WYPOSAŻENIE** | | | |
| Atest PZH na przewóz wody pitnej | x | x |  |
| Mechanicznie regulowana stopka podporowa. | x | x |  |
| Dolny kran spustowy z zaworem kulowym.(1 1/2 | x | x |  |
| Tylna belka z 4 zaworami czerpalnymi | x | x |  |
| Wziernikowe wskaźniki poziomu napełnienia. | x | x |  |
| Dolny zaczep hitch na wysokości 400mm. | x | x |  |
| Ucho zaczepu przykręcane. | x | x |  |
| Rura przelewowa | x | x |  |
| Metalowa skrzynka na narzędzia. | x | x |  |
| Błotniki | x | x |  |
| Piktogram z oznaczeniem „WODA DO PICIA”. | x | x |  |
| Przystosowana do podpinania na dolny zaczep | x | x |  |