­ Załącznik Nr 1 do

**SPECYFIKACJA TECHNICZNA**

***Dot. zamówienia pn.:*** ***Zakup i dostawa fabrycznie nowych zbiorników elastycznych do magazynowania wody pitnej o pojemości 1000 litrów dla Gminy Lelkowo w ramach programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.P.**  | **WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNO-UŻYTKOWE**  | **Parametry oferowane przez Wykonawcę – opis (wpisać ”tak” w przypadku identycznych, a w wypadku oferowanych wyższych parametrów dokonać ich opisu)** |
| **PARAMETRY TECHNICZNE FABRYCZNIE NOWEGO *WOZU ASENIZACYJNEGO*** |
| **1.** | **Rok produkcji**  | min. | 2024/2025 |  |
| **2.** | **ZBIORNIK** |
| Pojemność nominalna  | 1000 litrów (±5 %) | x |  |
| Przeznaczenie magazynowanie wody pitnej | x | x |  |
| Ilość  | 15 szt. | x |  |
| Konstrukcja zbiornika elastyczna pillow tank/flexitank umieszczony w metalowej klatce ochronnej na palecie umożliwiającej bezpieczny transport i magazynowanie | x | x |  |
| Materiał PVC lub TPU o wysokiej odporności mechanicznej, UV, na korozję i warunki atmosferyczne | x | x |  |
| Kolor piaskowy ( maskujący) odporny na UV | x | x |  |
| Uszczelnienie zbiornika zgrzewy wysokoczęstotliwościowe lub spawane termicznie - 100% szczelności | x | x |  |
| **3.** | **KLATKA OCHRONNA** |
| Ocynkowana stal lub stal malowana proszkowo odporna na korozje, zapewniająca stabilność zbiornika  | x | x |  |
| Paleta – zintegrowana z klatką wykonana z metalu lub tworzywa konstrukcyjnego umożliwiająca przenoszenia  | x | x |  |
| Temperatura pracy od – 30OC do +700C | x | x |  |
|  **4.** | **KRÓCIEC**  |
| Zawór kulowy lub spustowy z szybkozłączem (typu STORZ lub Camlock) | Min 1 szt. 1 ½  | x |  |
|  Wlot uzupełniający  | Korek lub pokrywa z gwintem i uszczelką min. 50 mm | x  |  |
| **5.** | **WYPOSAŻENIE**  |
| Atest PZH na przewóz wody pitnej  | x | x |  |
| Instrukcja użytkowania w jeżyku polskim | x | x |  |
| Deklaracje zgodności lub certyfikat jakości | x | x |  |
| Zestaw naprawczy (łatki + klej) torba transportowa lub pokrowiec | x | x |  |
| Karta Gwarancyjna | Min.24 miesiące | x |  |